programmateur horaire GPS ESP8266

Le but est d'allumer et d'éteindre un appareil sur des plages horaires précises
sans avoir recourt à une horloge externe RTC qui nécessite une batterie/pile qu'on doit changer tous les ans…

Pour cela on utilise:

un ESP8266 avec son mode sleep/réveil

un GPS simple dont on ne lit que les trames horaires connecté en série

un relai simple, pas besoin de bistable car on a nécessairement du courant pour alimenter les machines connectées dessus.