Séchoir solaire

Avec une régulation par arduino?/ESP

Principe recherché: schéma …

asséchement de l'air

forcer un entrée d'air d'une turbine

réguler le flux en fonction de l'hygrométrie/température en entrée par rapport à la sortie

permettre l'échange de chaleur entrée/sortie

utiliser un panneau noir, tôle d'aluminium? matte et peinte

alimentation turbine 12V pour facilité de récupération

Partie électronique

ESP8266 , permet le contrôle par une interface WiFi en AP (loin du Wifi?)

2 capteurs température / humidité, SHT30

driver moteur 12V de la soufflerie HW-517

soufflerie / récup voiture ?

alimentation 12 quelques A (et 5V pour ESP)

Pistes et réflexions

En cherchant une solution purement électronique

http://abcelectronique.fr/forum/showthread.php?t=10990

Et purement mécanique

j'imagine aussi un clapet de régulation d'air entrant commandé par un faisceau de cheveux ou de poils de mouton qui se raccourcissent plus ou moins en fonction de l'humidité; le clapet fermant ouvre aussi le circuit électrique d'alimentation moteur/turbine pour l'arrêter.