Mynicrobe un terminal à tout faire

Mynicrobe est un PC microbe pensé autour d'une console de jeux Raspberry PI zéro GamePi20 qui tient dans la main et ne fond pas dans la poche.

J'ai longuement hésité à partir autour de puces ESP32 pour leur aspects communication WiFi efficace, leur faible prix et leur très basse consommation. Mais de fait la complexité de développement est un frein trop important à leur utilisation par le plus grand nombre, je ne veux pas être le seul à savoir faire marcher ces machines …Pour la partie WiFi, nous avons à gérer des zones fixes et pas trop étendues, pour l'aspect consommation, on pourra s'organiser…

Du coup, cet atelier pourra aussi déboucher sur d'autres ateliers autour de l'utilisation de la console de jeux, rétrogaming ou du développement de jeux en fiction interactive.

Quelques utilisations possibles:

mode pager, tient dans la poche et reçoit des simples messages

peut aussi y répondre, même si l'écran est vraiment petit

guide audio, pour des balades sonores ou simplement guidée

jeux en mode fiction interactive (GPS?)

terminal de commande des services disponibles à Kerminy (aussi à développer)

baladeur audio , musique en local, sur le réseau, ailleurs

alarme (fonction du pager)

…

Je commence cet atelier, après un premier montage simple, pour définir le meilleurs système d'exploitation pour nous.

partir de recallbox ou retropi pour ne pas réécrire.

et aussi regarder https://blokas.io/patchbox-os/

alléger la partie tournée vers les jeux

voir les scriptes de menu pour les commandes par les boutons (mode gamepad)

tester le son (voir comment ajouter une entrée?)

inclure une synthèse sonore (mbrola)

puis

voir si le développement en fiction interactive (Twine2) est pertinent

serait pratique car son approche est vraiment simple

voir un autre mode de développement , Pigame ,…

comment l'intégrer au réseau MQTT / web HTTP?

comment utiliser une messagerie instantanée (XMPP car léger)

faire des test WiFi, amélioration ? (antenne, mesh,?)

gestion de l'alimentation , des charges, revoir le système de batterie (un peu faible)

expérimenter des prises de connexion magnétique pour

l'ajout de périphériques temporaire(clavier, balance , truc usb)

inter-connexion entre minycrobes, aux réseaux filaires, série…

Documentations

https://www.waveshare.net/w/upload/d/de/GamePi20_Schematic.pdf

https://github.com/emutyworks/emutyworks.github.io/wiki/GamePi20

https://www.waveshare.com/wiki/GamePi20

avec les copains Enchevêtrés https://wiki.enchevetres.org/doku.php?id=petites_zones:start&s[]=retropie

Alimentation

batterie

Le gamepi20 est prévu pour une batterie qui me semble faible pour l'usage qu'on en voudrait.
Le régulateur sur cette carte est un XB8887a avec un fonctionnement standard de charge/décharge.
On peut donc remplacer la 14500 lithium par une 18650 plus grosse, reste à gérer son emplacement, mais il faudra aussi prévoir l'ajout d'autre composant comme le GPS donc faire de la place dans le boitier, l'épaissir …

carte RSP

En attente de Kubii, j'en ai déjà quelques une … Alternative pour le futur au cas ou on ne trouve pas de RSP zero W ou 2 avec le même brochage et taille:

banana-pi-zero base H2 , wifi , flash 8Go?

https://www.tme.eu/fr/details/banana-pi-zero/ordinateurs-monocarte/sinovoip/bpi-m2-zero/ (44€unité,34€par10)

https://www.conrad.fr/fr/p/ordinateur-monocarte-512-mo-banana-pi-bpi-zero-allwinner-quad-core-cortex-a7-h2-1646892.html

raxda zero

https://shop.maker-store.de/single-board-computer/single-board-computer/rock-pi/rock-pi-s/5114/rock-pi-zero-1gb-ufl

https://shop.allnetchina.cn/products/copy-of-radxa-zero?variant=39440871882854

MangoPi Pro moins cher sur base D1

https://linux-sunxi.org/MangoPi_MQ-Pro

Premier cheminement

Je pars plutot sur retropie, plus en phase avec debian, que recallbox qui est un systeme en soit. Donc debian buster lite sur la microSD.

Installation debian Buster (pour être reconnu par retropie) et du gamepi20

quelques astuces https://matt-w.net/blog/raspberry-pi-headless/

https://www.waveshare.com/wiki/GamePi20

https://retropie.org.uk/docs/Debian/ installation sur debian

en parallèle je récupère l'image faite par waveshare pour la gamepi20/retropie au cas ou le paramétrage s'avère trop fastidieux

v 4.7 et 4.8 sorte en err ; illegale instruction .. tente la 4.4 ok

modif wpa_supplicant pour acces ssh wifi ok

tout fonctionne , mise a jour , sauvegarde de cette base

regarder batocera, semble pour de plus gros besoin/machine

il y a aussi la super DietPi que je regarderai plus tard, je la sais bien fonctionner mais justement peut etre un peut trop scriptée/guidée …

test en cours lakka http://www.lakka.tv/get/linux/rpi/

systemctl set-default multi-user.target ln -fs /lib/systemd/system/getty@.service /etc/systemd/system/getty.target.wants/getty@tty1.service cat > /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf << EOF [Service] ExecStart= ExecStart=-/sbin/agetty --autologin root --noclear %I \$TERM EOF # ? root ou pi? , root fonctionne ...

41%cpu pour le /opt/emulationstation

sauvegarde de la sd !

question d'utiliser une base jambox ? puredata et son , avec des interfaces à la puredata ? au lieu de retropie. La partie jeux retrogamming peut être mise de coté..

https://archive.flossmanuals.net/pure-data/sensors/game-controllers.html

sur retropie, test d'un navigateur en framebuffer ,peut etre plus léger ? permettrait d'utiliser Twine … ou des trucs html/css

https://github.com/e1z0/Framebuffer-browser , si marche pas retour a xorg/wayland ?

sudo apt-get install libqt5webengine-data libqt5widgets5 qt5-qmake qt5-default … oups manque pas mal de truc la sur le debian …

test ancien X11 pour embarqué : matchbox, de fait très intéressant pour systèmes embarqués mais tellement peut suivi , je reviens sur X11 ..fluxbox .. pour voir