Ouverture de porte commandée

l'idée est d'automatiser l'ouverture et la fermeture de de la porte du poulailler Poulpidou… le matin , le soir… avec une commande OSC en WiFi

Wemos ESP8266

platine L298N driver moteur ou shield wemos(HCWEMO0002)

moteur DC

2 capteurs/contactes de fin de course

ou

Je pars sur la platine wemos sur hcwemo0010 qui encaisse le moteur choisi (0,5A 12V) avec une autre platine d'alimentation DC shield le tout sur une wemos D1 pro, plus simple compacte et avec une bonne portée.

Wemos motor shield

I2C Interface

Power Supply Voltage: VM =15V MAX

Output Current: Iout = 1.2A (average) / 3.2A (peak)

Standby control to save power

CW/CCW/short brake/stop motor control modes

Pinout:

VM………Motor Power Supply +(Max 15Vdc)
GND…….Motor Power Supply -
A1 A2…..Motor A
B1 B2…..Motor B
S………..Standby Control Mode
I2C Mode: Control TB6612's STBY with I2C protocol
IO Mode: Control TB6612's STBY with “S” pin