Électricité au château

Le Château de Kerminy à été électrifié au milieu du siècle dernier avec une gestion en tri-phasé, peut être avant guerre pour certaine partie et revue sans doute dans les année 60 pour une autre . La partie habitation refaite dans les années 80-90? possède des boitier disjoncteurs correctes réparti par zone. Mais en règle générale ce sont des fils cuivres coton sous baguette de bois qui alimentent les prises et les éclairages.