LE GPS-RTK et l'opendata

Assez vite à Kerminy, s'est fait sentir le besoin du relevé topographique.Il est nécessaire quand ont veut aménager le lieu, comprendre les écoulements, planifier les constructions, déposer des demandes de permis …
L'habitude est de faire appel à un géomètre expert qui grâce à son (trop)coûteux matériel vend des données précises, mais j'ai proposé d'utiliser un GPS-RTK.

J'ai commencé à utiliser des GPS depuis plusieurs années au sein de l'association Les Éspaces Enchevêtrés comme outil de géolocalisation pour des jeux de rôles en grandeur nature. La précision d'un GPS standard est au mieux de 2,3m en terrain découvert, mais depuis 2 ans l'accès à une technique dite RTK permet d'obtenir 1cm horizontal pour moins de 300€.

Les agriculteurs utilisent ce type de correction GPS pour la conduite de leurs engins. Des entreprises vendent le service de correction des données sur tout le territoire, d'ailleurs bien d'autres professions ont recours aujourd'hui aux GPS-RTK.

J'ai découvert le travail de Centipède, un réseau mutualisé de bases GNSS RTK, géré par des Instituts de recherche qui vise à fournir un signal de correction RTK libre et ouvert afin de disposer d'une précision centimétrique sur un territoire (Julien Ancelin)

https://github.com/jancelin/centipede

https://centipede.fr/

et https://cyrille.giquello.fr/informatique/gps/centipede

J'ai aussi exploré le travail sur les données cartographiques avec QGis.

Et donc naturellement il me semblais possible d'avoir une certaine autonomie sur les données de cartographie ou de topographie.

Il à été investi alors dans 2 GPS-RTK avec leur antennes.

Mais de fait la mise au point à pris quelques mois, expérimentant en premier lieu la mise en place d'une base Centipède.

https://wiki.enchevetres.org/doku.php?id=kerminy:terre

https://wiki.enchevetres.org/doku.php?id=gis&s[]=qgis

…

… en cours