recherche sur les LED

En matière d'éclairage , les notions à étudier sont:

l'éclairage , en lumen, 100=faible 1000=plein les yeux

le flux, ou l'angle d'éclairage , spot = 35° , plafonier = 110° , en gros

la consommation électrique: Puissance en Watt (P=UI cad 10W=5V*2A, 1W=5V*0,5A, 10W=12V*0,8A etc )

la couleur de la lumière, (température) en Kelvin, 2000=jaune/chaud 6000=blanc/froid

Pour ma part j'ajoute des notions pragmatiques:

solidité, si ça tombe ça casse ou pas .

facilité d'usage, on se brûle les doigts ou ça reste tiède même dans une poche.

il faut refroidir la base ou l'alimentation ou pas

durée de vie , plus de 20000h semble bien (~4h/j pendant 15ans)

simplicité électronique ou pas, montage aisé ?, culot , soudure …

émet des fréquence radios (alimentation a découpage?) ou visuelle

le prix

En partant des ampoules à incandescences qui brillent par leur simplicité, et leur quasi interdiction aujourd'hui, en passant par les halogènes qui suivent le même chemin, il reste pour s“éclairer, les tubes néon qu'on peut récupérer dans les bureaux vides ou les lampes à huile, à gaz, à alcool dont je re-parlerais plus tard.

Après expérimentations, j'ai trouvé que l'éclairage par LED COB offrait des avantages:

consommation , on a facilement 200 lumens pour 2W

il y a des versions 3V ou 5V directement utilisable sur une batterie ou de la basse tension

ultra solide car enfermées dans une gangue de silicone sur une plaque métallique avec des durées de vie annoncées de plus de 20000h

ne chauffe pas trop pour 400lumens , pour plus il faut souvent un petit radiateur

facile à bricoler, on peut visser sur du bois et connecter directement le jus

on peut y mettre les doigts

pas cher chez nos amis chinois et abordable vue la longévité en France tant qu'on reste en basse tension

Ce dont il faut se méfier:

il faut absolument rester dans des basse tensions 3,5,12V pour ne pas avoir de régulateur dedans, ces régulateurs ont une durée de vie bien plus courte que les LED et ajoute une couche polluante (radio&chimique)individuelle. Il faut soit alimenter collectivement en BT avec des batteries ou des transformateur étanche et costauds.

D’où bien penser l'emplacement: soit mobile avec batterie, soit fixe sur circuit 24V indépendant par ex.

il faut faire gaffe à la chaleur et donc au radiateur à mettre sur la LED COB pour les plus puissantes

Nous avons commencé par souder/coller des barres de LED COB sur des petites plaques de bois, une batterie lithium 18650 et son régulateur, un bouton et voila.

facile à faire, quoi que la soudure demande un bon fer à soudé et un peu de pratique.

dure toute la nuit avec une seule batterie

Mais:

il nous faut refaire les boîtiers batteries, ceux en simple plastic finissent par casser

je pense qu'on peut visser 2 lamelles d'aciers directement sur le support pour tenir la batterie

il faut aussi penser aux interrupteurs, ceux utilisés sont trop fragiles

Allez voir la page lanternes

Dom et Hugo ont réalisé pour la première jam des supers éclairages girafes en utilisant:

COB LED circulaire à 2 anneaux sur 4V

un radiateur venant du refroidisseur processeur pour ordinateur

batterie 18650 dans un support plastic

un support en bois style lampadaire

Ils ont tenus plus de 6 heures!