Capteur Température / humidité / pression / CO2 : Wemos D1 cjmcu 8128

Wemos ESP8266 puce WiFi ou genre

CJMCU-811 CCS811 Indoor air quality monitoring digital gas sensor

relai de mesure de la tension , résistance 180k ( pas sur la V1 )

batterie 18650

Les mesures:

TVCO (Total Volatile Organic Compound)

eCO2 (équivalent CO2)

Humidité (SI702x)

Température (BMP280 & SI702x)

Pression (BMP280)

tension batterie

pistes :

http://www.esp8266learning.com/ccs811-digital-gas-sensor-and-esp8266-example.php

https://github.com/SFeli/ESP32_CJMCU-8128

Process

Sortie du mode veille

se connecte au reseau Wifi

se met en mode OTA pour d'éventuel mise à jour des programmes

actionne le relai de mise liaison Resistance 180k/A0 Wemos pour une mesure de la tension de la batterie

setup et initialisation des puces de mesure

si il y a des mesures envois les info au serveur MQTT

Se remet en mode sommeil pour 15min

Codes

Mode Arduino / ESP8266 https://github.com/esp8266/Arduino

V1