Informatique

Gestion et traitement de l'information.

L'approche 'low-tech' nous emmène toujours autour de l'utilisation des logiciels libres et vers l'usage d'une approche matérielle minimaliste.

<iframe style=“width:600px;height:400px;border: 1px solid black” src=“https://framindmap.org/c/maps/1046564/embed?zoom=1”> </iframe>

Ce qui se fait

Connexions Internet

GRENIER AILE NORD ADSL : OVH , modem OVH Technicolor, abonnement basique (24€/mois)

PASSERELLE ADSL 192.168.1.254

DHCP 192.168.1.20 à 192.168.1.250

https://www.ovhtelecom.fr/manager/ sa1236118-ovh (SNALIS)

GRENIER AILE SUD : 4G Free , modem TP-LINK TL-MR6400, abonnement 12€ 80Go/mois

PASSERELLE 4G 192.168.1.253

Connexions WiFi

Centrale , RDC entrée cuisine, SSID kerminy / Pass WAP2/PSK , Nanostation M2

192.168.1.2

mode pont sur passerelle ADSL

connexion filaire directe à la passerelle (NORD)

SUD / Pass WPA2/PSK = le modem 4G

192.168.1.253

connexion filaire au switch bibliotheque

KERMINIHY sur ce modem 4G en mode visiteur pas de pass , QoS

NORD / Pass WPA2/PSK = le modem ADSL

192.168.1.254

connexion filaire au switch bibliotheque

Centrale Bibliothèque

Bibliothèque centrale du 1er étage

switch

vers switch NORD (passerelle ADSL)

vers switch SUD (passerelle 4G)

Ce qui était en réflexion

Réseaux

Il y une entrée ADSL, dans un premier temps le modem fourni par OVH fera l'affaire. par la suite il serait intéressant d'en utiliser un sous openwrt.

Un serveur collectif sera mise en place (base i3 Nethserver/Centos ? ou ensemble i3/Odroid firewall/VMs/Docker)

Ethernet

Nous déployons un réseau filaire sans doute par étage avec des switch basse consommation et des alimentations en POE des capteurs/interfaces de gestion domotique.

WiFi

Le moins possible en habitation intérieure. Il faudra trouver une méthode pour un WiFi sur demande.

point d'accès sous openwrt

répéteur et NAT ESP32/ESP8266 si possible en mesh pour l'extérieur

ex: https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater

https://github.com/martin-ger/esp32_nat_router

Matériels informatiques

Nous visons une autonomie énergétique donc une consommation moindre. Les machines PC/serveurs seront à priori basées sur des processeurs ARM et tournerons évidement sous GNU/Linux. Nous avons déjà des laptops pour la mise en place ou des travaux exceptionnels.

Nous prévoyons soit utiliser des rares machines ARM du commerce soit les intégrer nous même.