OUTILS DE MESURES

Capteurs

Les capteurs sont fabriqués autour des puces électroniques , ESP8266,ESP32,Arduino,… et se relient au réseau WiFi local pour enregistrer des mesures.

Capteurs => WiFi /réseaux, protocole MQTT => Serveur Charlotte, serveur MQTT Mosquitto

Mosquitto => NodeRed => base de donnée InfluxDB
=> scriptes d'actions => messages / actionneurs etc
InfluxDB => Grafana met en graphiques

Les capteurs sont autonomes et alimentés par des batteries 18650, un mesure de leur tension est faite et permet de suivre leur décharge pour éviter l'usage de régulateur.

Température / humidité : Wemos D1 DHT12

Température / humidité / pression / CO2 : Wemos D1 cjmcu 8128