Capteur Température/humidité/pression/CO2 cjmcu 8128 V2

Base : wemos_d1_cjmcu_8128

passage à une alimentation soudée

intégration dans une boîtier à coller a coté d'une prise de courant qui l'alimentera

Process

Sortie du mode veille

se connecte au reseau Wifi

setup et initialisation des puces de mesure

si il y a des mesures envois les info au serveur MQTT

Se remet en mode sommeil pour 15min

en cours