Portes automatiques

porte de la serre , porte du poulaillé

ESP8266 sur le réseau WiFi

moteur eléctrique sur driver

bouton d'ouverture / fermeture

témoin fin de course

télécommande WiFi par un automate, feuille Nodejs sur le serveur Charlotte