Portes automatiques

Projet Mickael

Equipe : Jef (étude du projet, recherche/développement informatique et électronique, branchement et test sur place, documentation sur Miny-hack & Cyclo-tools) & Dom (assemblage de l’électronique & conditionnement des composants dans des capsules étanches, câblage, test sur place, documentation sur Miny-hack & Cyclo-tools, interface avec Mickael et autres paysans).

Cahier des charges

Installation du prototype en Avril 2022 à Kerminy (Mickael viendra voir sur place comment ça tourne)
Période de test, corrections, fabrication du dispositif pour Mickael : entre Avril > Septembre
Installation du dispositif fonctionnel chez Mickael : Octobre 2022
Période de mise en route : de septembre à avril chaque année
Variables mesurées : température et vent
Fréquence de mesure : 8h|10h|12h|14h|16h|18h
Fermeture des serres quand la vitesse du vent est supérieur à 40km/h
Réglage de l'ouverture des serres de façon à rester à 18°c (sans doute par cran de façon à moduler l'ouverture des serres)
Commande en 24V sur 5 moteurs de 380V

pistes: Porte de la serre , porte du poulailler

ESP8266 sur le réseau WiFi

moteur électrique sur driver

bouton d'ouverture / fermeture

témoin fin de course

télécommande WiFi par un automate, feuille Nodejs sur le serveur Charlotte

Clapets, lucarnes

vérin à huile/paraffine (30€ dans les magasins)

expérience vérin Vernet,modèle 0769 et clapet d'air

clapet sur vérin Vernet

le vérin à 8€

au Lowtechlab comme régulation de chauffage solaire!

réflexions En appliquant la règle 'résilience', je pense qu'il faut séparer les choses et n'utiliser l'informatique/électronique qu'en tant que 2ème système, les confiner à l'information et mécaniser le plus de chose possible.

une ouverture automatique en fonction de la température doit se faire

d'abord avec un vérin hydro ou oléo mécanique en premier

puis des capteurs/actionneurs en observation / secours

L'idéal sera de n'utiliser l'électronique/informatique que pour se bâtir une connaissance des phénomènes afin de construire des systèmes entiers faits de mécanismes simples.

Cas des lucarne et autres aérations , le vérin paraffine semble le mieux mais il faut regarder leur solidité/longévité