Informatique

Gestion et traitement de l'information.

L'approche 'low-tech' nous emmène toujours autour de l'utilisation des logiciels libres et vers l'usage d'une approche matérielle minimaliste.

Une première carte heuristique pour y voir plus clair sur le suivi des installations : https://framindmap.org/c/maps/1046564/public

Connexions Internet

GRENIER AILE NORD ADSL : OVH , modem OVH Technicolor, abonnement basique (24€/mois)

PASSERELLE ADSL 192.168.1.254

https://www.ovhtelecom.fr/manager/ sa1236118-ovh (SNALIS)

GRENIER AILE SUD : 4G Free , modem TP-LINK TL-MR6400, abonnement 12€ 80Go/mois

PASSERELLE 4G 192.168.1.253

DHCP 192.168.1.20 à 192.168.1.250 est géré par le serveur Atlas (Netherveur sur le serveur Patate)

Connexions WiFi

Centrale , RDC entrée cuisine, SSID kerminy / Pass WAP2/PSK , Nanostation M2

192.168.1.2

mode pont sur passerelle ADSL

connexion filaire directe à la passerelle (NORD)

SUD / Pass WPA2/PSK = le modem 4G juste AP

192.168.1.253

connexion filaire au switch bibliotheque

KERMINIHY sur ce modem 4G en mode visiteur pas de pass , QoS pas de 4G en ce moment

NORD / Pass WPA2/PSK = le modem ADSL

192.168.1.254

connexion filaire au switch bibliotheque

Centrale Bibliothèque

Bibliothèque centrale du 1er étage

Serveur central Atlas sous Proxmox 192.168.1.11 cf la carte

Atlas VM Nethserver 192.168.1.12

DHCP

Nextcloud

sites web et proxy

…

Charlotte 192.168.1.13 graph et base de données capteurs et scripts, domotique

Serveur NAS Miny-nimbus (armbian Openmediavault) 192.168.1.9

switch

vers switch NORD (passerelle ADSL)

vers switch SUD (passerelle 4G)

Carte heuristique