Simple streambox

Sur Raspberry pi première génération, juste une carte son USB, darkice , une connexion réseau et c'est tout…

Récupérer la dernière version de raspbian light 32 bit pour cette ancienne Raspberry

monter la SD et pour ouvrir un ssh sans connecter d'écran

echo 'lepass' | openssl passwd -6 -stdin donne le pass

echo “pi:lepass” > la-ou-est boot/userconf

touch la-ou-est boot/ssh

ssh pi@raspberrypi.local pass : lepass fonctionne, il faut bien 2 min pour le premier boot…

sudo raspi-config pour mettre a jour

tester le son avec une carte USB ultra simple

installer darkice

sudo apt install darkice

configuration

echo "
/etc/darkice.cfg
[general]
duration = 0
bufferSecs = 1
reconnect = yes
[input]
device = hw:1,0 # pour carte USB
sampleRate = 44100
bitsPerSample = 16
channel = 1
[icecast2-0]
bitrateMode = abr
format = vorbis
bitrate = 64
server = parla.net
port = 8001
password = passquiva
mountPoint = streambox1.ogg
name = streambox1
description = flux de streambox1
url = http://parla.net:8001/streambox1.ogg # A changer si necessaire selon le DNS
genre = experimental
public = yes
" > /etc/darkice.cfg
# toute la gestion est dans rc.local , old scool...
echo "#!/bin/bash
sleep 5
dhclient eth0
sleep 3
sudo darkice 2>&1 > /tmp/darkice.log &
exit 0
" > /etc/rc.local

Le codage Ogg prend moins de ressource que celui en mp3…

Ensuite pour les modifications, il faudra monter la carte SD sur un PC et modifier directement le fichier ../etc/darkice.cfg

Option transmetteur radio FM pour petits tests

Avec un bout de fil sur la PIN 7 (4eme coté 1) ou pour le dipôle 7 et 9 (GND)

de : https://github.com/markondej/fm_transmitter en compilant le truc : fm_transmitter.tgz
avec le fichier test au cas zou acoustic_guitar_duet.wav

il y a aussi https://www.hackster.io/taifur/raspberry-pi-based-wireless-fm-microphone-9f2eeb avec une autre version

du coup le rc.local

echo "#!/bin/bash
sleep 5
ifconfig eth 192.168.3.5 # selon votre reseau
sleep 3
su root -c /usr/local/bin/stream.sh &
exit 0
" > /etc/rc.local

/usr/local/bin/stream.sh

#!/bin/sh -e # streambox.sh # # Transmetteur FM de fichier wav (22050Hz 16bit mono) # présent dans /home/pi/SONS # sinon # streaming Darkice de l'entrée microphone d'une carte son USB (1) FREQUENCE_FM=100 # #sleep 2 ##dhclient eth0 # normalement pas besoin? #ifconfig eth0 192.168.3.5 # pour acces reseau localement sleep 2 mkdir -p /home/pi/SONS cd /home/pi/SONS if [ -f darkice.cfg ]; then sudo darkice -c /home/pi/SONS/darkice.cfg 2>&1 > /tmp/darkice.log fi if [ -f frequence_FM ]; then FREQUENCE_FM=`cat frequence_FM` else echo -n "88" > frequence_FM FREQUENCE_FM=88 fi if [ "$FREQUENCE_FM" -lt "88" ] ; then FREQUENCE_FM=88; fi if [ "$FREQUENCE_FM" -gt "110" ] ; then FREQUENCE_FM=110; fi ls -1 *.wav > /dev/null RET=$? if [ $RET -eq "0" ] ; then while true do for i in `ls -1 *.wav` do sudo fm_transmitter -f $FREQUENCE_FM $i 2>&1 > /tmp/fmtransmitter.log done done fi sudo arecord -D plughw:1,0 -c 1 -d 0 -r 22050 -f S16_LE | sudo fm_transmitter -f $FREQUENCE_FM - 2>&1 > /tmp/fmtransmitter.log exit 0 #sudo /usr/src/fm_transmitter/fm_transmitter -f 88 -r /usr/src/fm_transmitter/acoustic_guitar_duet.wav 2>&1 > /tmp/aplay.log ## # # AUTRE et fin #dhclient eth0 exit 0

LE petit programme:

FM_transmitter/stream.sh

le répertoire de travail est quand on est logé sur la RSP: /home/pi/SONS

fichier 'frequence_fm' contient la frequence en MHz
si il n'existe pas il est fabriqué avec 88

la transmission FM se fait si il y a des fichiers .wav
les fichiers sons sont transmis en boucle dans l'ordre alpha.

fichier darkice.cfg contient la configuration du streamer internet darkice
si présent , c'est darkice qui se met en route avec ses paramètres

si il n'y a ni fichier son .wav , ni le fichier darkice.cfg
alors c'est l'entrée micro de la carte sonUSB qui est transmise en FM

les fichier son doivent être codés en 16bits 22050Hz mono
et déposés sur la carte SD à partir d'un PC
le répertoire sera rootfs/home/pi/SONS

Ne pas oublier les permissions

chmod 755 /usr/local/bin/*

arecord -D plughw:1,0 -c 1 -d 0 -r 22050 -f S16_LE | sudo ./fm_transmitter -f 88 -

Fonctionne bien !
Avec un simple RSP A, les premières, j'ai capté en utilisant un fil-antenne de 64cm (88MHz) a plus de 100m !
4.5 % de CPU …

https://annuradio.fr/commune.php?loc=Rosporden&mode=rech pour trouver des fréquences qui ne dérangent pas.

Antenne

Longueur antenne filaire ou dipole:

88 MHz :

La longueur d'onde λ 3,407 m

La moitié de la longueur d'onde λ/2 1,703 m

Le quart de la longueur d'onde λ/4 0,852 m

La longueur totale de l'antenne dipôle L 1,66 m

La longueur de la jambe du dipôle l 0,83 m

100 MHz :

La longueur d'onde λ 2,998 m

La moitié de la longueur d'onde λ/2 1,499 m

Le quart de la longueur d'onde λ/4 0,749 m

La longueur totale de l'antenne dipôle L 1,46 m

La longueur de la jambe du dipôle l 0,73 m

110 MHz

La longueur d'onde λ 2,725 m

La moitié de la longueur d'onde λ/2 1,363 m

Le quart de la longueur d'onde λ/4 0,681 m

La longueur totale de l'antenne dipôle L 1,33 m

La longueur de la jambe du dipôle l 0,66 m

sinon Pistes:

https://github.com/IchigoDelphinium/PiFM une interface graphique de controle FM,

du coup beaucoup de dépendances graphiques, inutiles dans notre cas. Mais en ligne de commande camarche aussi.

arrivé de piperwireen service

probleme si pas une pi4 :(

http://www.hamblog.co.uk/top-10-amateur-radio-uses-for-raspberry-pi/

Et le super travail : https://github.com/F5OEO/rpitx
rpitx is a general radio frequency transmitter for Raspberry Pi which doesn't require any other hardware
unless filter to avoid intererence. It can handle frequencies from 5 KHz up to 1500 MHz.
Rpitx is a software made for educational on RF system.
It has not been tested for compliance with regulations governing transmission of radio signals.
You are responsible for using your Raspberry Pi legally.
A forum is available : https://groups.io/g/rpitx
Created by Evariste Courjaud F5OEO. See Licence for using it.