Éclairages et installations du grenier Nous installons

une ligne prise 220V parcourant tout le couloir par dessus le plafond des chambres et desservant une prise ou deux par cabine

une ligne 220→12V pour plusieurs transformateurs 12V regroupant 3 pièces en LED COB plafonniers et prises basse tension 12V-5V

piste approvisionnement

secteur , une ligne indépendante avec 1 ou 2 prises par cabine

2 prises murales dont une avec tranfo et alim usb intégrés, pour ne plus chercher son transfo …

cf https://ebay.fr recherche Prise Murale,Prise Electrique Murale avec Double USB - Chargeur ici et la

éclairage piaule:
une ligne secteur désservant 3 transfos 100W , pour 3 piaules ,

transfo 12V 100W ebay.fr transformateur led 12v etanche

récupération des interrupteurs d'époque , placé toujours a gauche de la porte a 1m du sol

1 ou 2 LED COB 12V 800lm ? sur potence orientable cf Dom

éclairage couloir
automatique , reprise du 12V des tranfo ici

10x détecteurs PIR 12V d'une recherche “detecteur pir mouvement 12v caravane” 10pcs hc-sr501 IR Pyroelectric Infrared PIR Motion Capteur Detector Module

COB LED 12V .. plutot bagnole ? ou caravane .. culot ?

culot

penser culot standard .. il faudrait toujours utiliser les meme culots en 12V …

220 vis E27

12V G4

format moto/auto BA15S 800lm

https://www.ebay.fr/itm/402803003228?hash=item5dc8ee0f5c:g:7f4AAOSwhGZgf~WY peut etre un peu trop blanc?

format G4

lala

pat & mat

par le grenier
ajouter 3 sorties 220 pour les lampes au plafond

2 culots pour lampes liées à l'existant led 800lm standard a trouver au brico ?

ou ebay

1 culot a vis idem , lié à celle pret de la porte

tube de protection std gris , vers les 2? boites de dériv

faire photo

idées autour des batteries 18650

douille auto BA15S qu'on élargi un peu pour les 18mm des batteries

lala

il y a aussi des led au format BA15S … https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=ba15S+led&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=douille+lampe+auto+ba20S&_osacat=0