Éclairages et installations du grenier Nous installons

une ligne prise 220V parcourant tout le couloir par dessus le plafond des chambres et desservant une prise ou deux par cabine

une ligne 220→12V pour plusieurs transformateurs 12V regroupant 3 pièces en LED COB plafonniers et prises basse tension 12V-5V

piste approvisionnement

10x détecteurs PIR 12V d'une recherche “detecteur pir mouvement 12v caravane” 10pcs hc-sr501 IR Pyroelectric Infrared PIR Motion Capteur Detector Module