BOITASSON une base pour le hacking d'instruments sonores

l'idée est de monter une base GNU/linux sur une carte SBC ARM(petit ordinateur) que nous brancherions dans des boîtiers, étendus, d’instrument de musique MIDI USB comme les claviers, les contrôleurs, arrangeur etc…

Ces boitassons serait pilotable en réseaux par un pc extérieur (VNC)

elles seraient interconnectables pour partager leurs sons

autonomes, à priori pas de câble

hackable, ajout de capteur de mouvement ,lumière, vidéo , ce qu'on veut

Les carte miniPC (SBC) pressenties:

Odroid XU4 , 4+4 coeurs 70€

Orange Pi 3, 4 coeurs 40 €

Raspberry Pi 4, 4coeurs , mais délai et prix ??

Pistes système : OS

Base Patchbox OS

plus déjà fait
moins déjà fait et donc pas forcement nos choix, base pour RSP (32bits?), que RSP?

Base Armbian

plus: portable sur pas mal de carte
moins nécessite de penser la modularité des logiciels