BOITASSON une base pour le hacking d'instruments sonores

l'idée est de monter une base GNU/linux sur une carte SBC ARM(petit ordinateur) que nous brancherions dans des boîtiers, étendus, d’instrument de musique MIDI USB comme les claviers, les contrôleurs, arrangeur etc…

Ces boitassons serait pilotable en réseaux par un pc extérieur (VNC)

elles seraient interconnectables pour partager leurs sons

autonomes, à priori pas de câble

hackable, ajout de capteur de mouvement ,lumière, vidéo , ce qu'on veut

Les carte miniPC (SBC) pressenties:

Odroid C4 79€ , RSP like

Odroid XU4 , 4+4 coeurs , connecteurs inhabituels 70€

Orange Pi 3, 4 coeurs 40 €

Raspberry Pi 4, 4coeurs , mais délai et prix ??

Pistes système : OS

Base Patchbox OS

plus déjà fait
moins déjà fait et donc pas forcement nos choix, base pour RSP (32bits?), que RSP?

Base Armbian

plus: portable sur pas mal de carte
moins nécessite de penser la modularité des logiciels

Organisation d'un atelier de recherche

Avant d'arriver à des méthodes de fabrication de ces objets de capharnaüm sonneurs, il faut expérimenter:

tester des systèmes Linux sur des cartes SBC abordables et disponibles

leurs maintenances, évolutions

tester des connexions, interfaces, USB ,MIDI et autres périphériques

avec des capteurs, mouvements, lumière, sons, …

avec des machines MIDI ou numériques

audio, E/S son analogique

définir des méthodes de partage, réseaux filaire,WiFi

espace d'échange de fichier, système de fichier sur le reseau

streaming , table de mixage sur le réseau

tester divers applications orienté programmation, streaming, instruments ou autres,

documenter au fur et à mesure PAD, Wiki

Jeff se propose en tacherons de fond mais il faut d'autres apports, personnes d'expériences, d'autres ressources, d'autres matériels, pour travailler en atelier et avancer ensemble directement sur des réalisations concrètes et éprouvées.
Nous pourrions prendre des temps d'ateliers de recherches collectifs et collectives!