Circuit secondaire 24V

Dans l'idée de diminuer les circuits secteurs dans les bâtiments pour:

augmenter la sécurité, diminuer les risques d'électrocution

augmenter la longévité des appareils connecté, moins d'électronique souvent légère dans les étages d'alimentation

diminuer les effets ajoutés au smog radio ambiant (50Hz, alimentation à découpage multiples)

Bâtir un circuit secondaire en 24V pour l'éclairage permettrait d'utiliser directement des LED COB sans avoir les pertes ou les fragilités des étages d'adaptation généralement incluent dans les lampes.
Il n'y aurait plus qu'un solide transformateur par ligne d'éclairage.

Cette technique pourrait aussi servir à des alimentations d'ordinateurs, en fournissant juste l'adaptation/connecteur 24⇒19V ou 12V habituel au PC

Elle sera sans doute la meilleurs aussi dans les constructions, les habitations en dehors du château.

Il faut prévoir des départs de ligne de chaque tableau central vers une alimentation moulée et la continuer.