KBAL

tag_ble5

KBAL sont des balises autonomes d'écoutes des sols et sous-sols, son, magnétisme, radio, conductivité,…. On la dépose pour de relativement grandes durées, mois, année, elle doit être autonome en énergie et faire des transmissions et/ou archiver ses collectes de données.

Base balise autonome

La base peut fonctionner autour d'un capteur solaire / batteries

être dans une boite étanche et solide

pouvoir communiquer avec un réseau WiFi local une fois par jour et stocker sur des microSD ses données.

écoute des vibrations

mesure des différences de potentiel,conductivité

on reprend les principes de la tomographie électrique, Wenner, Schlumberger, Pôle-pôle

http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wikigeotech:Tomographie_de_R%C3%A9sistivit%C3%A9_Electrique

http://geoelectric.ru/publ/poledip.pdf

https://electrical-maintenance-engineers.com/how-to-measure-the-soil-resistivity/

et du coup sonifier les changement résistivité dues au changements d'humidité, Ph du sol

magnétomètre

https://www.meccanismocomplesso.org/en/arduino-measuring-the-earths-magnetic-field-with-the-magnetometer-hmc5883l/

l’idée est de sonifier les mesures prise à intervalles régulier, tant est qu'elles changent un peu … a voir

possibles

balises beacon en bluetooth 5 comme capteurs

passerelle ESP BLE5 vers WiFi MQTT (serveur charlotte pour nous)

les balises en mode baecon peuvent etre alimentées par de simple pile saline, pas de mercure polluant, sur plusieurs mois. prévoir le suivi en cas de non communication des données.

passerelles ESP32 : https://github.com/oh2mp/esp32_ble2mqtt

Chanterelles