Ouverture de porte commandée

l'idée est d'automatiser l'ouverture et la fermeture de de la porte du poulailler Poulpidou… le matin , le soir… avec une commande OSC en WiFi

Wemos ESP8266

platine L298N driver moteur

moteur DC

2 capteurs/contactes de fin de course