Séchoir solaire

Avec une régulation par arduino?/ESP

Principe recherché: scheéma …

asséchement de l'air

forcer un entrée d'air d'une turbine

réguler le flux en fonction de l'hygrométrie/température en entrée par rapport à la sortie

permettre l'échange de chaleur entrée/sortie

utiliser un panneau noir, tôle d'aluminium? matte et peinte

alimentation turbine 12V pour facilité de récupération

Partie électronique

ESP8266 , permet le contrôle par une interface WiFi en AP (loin du Wifi?)

2 capteurs température / humidité, SHT30

driver moteur 12V de la soufflerie HW-517

soufflerie / récup voiture ?

alimentation 12 quelques A (et 5V pour ESP)