DÉCOUPE NUMÉRIQUE

Miny imprimante laser

Test d'une petite imprimante laser (JF ami de David Rolland)

Il faut générer le gcode qui va bien avec inkscape et ensuite pilotera avec Universal gcode sender “Bcnc” sur fablabo :

https://ressources.labomedia.org/decoupe_laser_preparation_fichiers