Batteries solaires ou pas

Loin du secteur , on se pose la question des pertes d'énergies pour tirer un câble. La loi d'Ohm pour les câbles de cuivre nous indique qu'il y a une perte en chaleur de l'énergie. Pour 100m et 2A on atteint à la louche 100mA de perte avec un câble de 1,5mm² de section. Si on doit alimenter des petites installations la consommation du câble ,par rapport à celle de l'installation, n'est plus négligeable. Et aussi le coût du câble étant aujourd’hui d'environ 70€ pour 100m, cela donne déjà une idée de la rentabilité de l'investissement juste en matériel d'une possible petite alimentation solaire autonome.

Nous pourrions fabriquer des modules d'alimentation autonome en 12V qui récupèrent l'énergie solaire et la stockent dans des batteries, au plomb, au lithium, avec des super-condensateurs, etc…

Il faudra étudier

le type de batterie

provenance, récupération

maintenance

recyclage

les régulateurs (BMS) permettant

la charge

la décharge pour ne pas endommager les batteries (même pour le plomb)

les capteurs solaires

taille

provenance

autres sources , possible recharge secteur, générateur au muscle, au vent , ?