Portes automatiques

pistes: Porte de la serre , porte du poulailler

ESP8266 sur le réseau WiFi

moteur électrique sur driver

bouton d'ouverture / fermeture

témoin fin de course

télécommande WiFi par un automate, feuille Nodejs sur le serveur Charlotte

Clapets, lucarnes

vérin à huile/paraffine (30€ dans les magasins)

expérience vérin Vernet,modèle 0769 et clapet d'air

réflexions En appliquant la règle 'résilience', je pense qu'il faut séparer les choses et n'utiliser l'informatique/électronique qu'en tant que 2ème système, les confiner à l'information et mécaniser le plus de chose possible.

une ouverture automatique en fonction de la température doit se faire

d'abord avec un vérin hydro ou oléo mécanique en premier

puis des capteurs/actionneurs en observation / secoure

L'idéal sera de n'utiliser l'électronique/informatique que pour se bâtir une connaissance des phénomènes afin de construire des systèmes entiers faits de mécanismes simples.

Cas des lucarne et autres aérations , le vérin paraffine semble le mieux mais il faut regarder leur solidité/longévité