réseaux LORA ou pas ?

Les réseau LORA sont des réseaux radio qui sacrifient le débit à la portée.
Un réseau LORA peut s'étendre sur une dizaine de kilomètres mais avec des débits inférieurs à 100kb/s (le WiFi c'est plutôt 100m et 50Mb/s)

C'est aussi un réseau qui ne consomme pas beaucoup d'énergie.

Nous pourrions y connecter les capteurs et actionneurs et transmettre un peu d'information textuelle

J'ai déjà acheter une passerelle et quelques cartes arduino/ESP adaptées… reste à tester

Premiers tests , tentative de mise en place d'un réseau

arduino ou esp et puce Lora

capteur de température

envois des infos MQTT

passerelle dragino

l'idée est juste d'envoyer des info au serveur mosquitto déjà en place et fonctionnel.

C'est pas gagné

la documentation est disparate selon les mode opératoires, je veux rester autonome en réseau local!

il n'y a pas de fait tellement de platine arduino/LoRa , ou j'ai les mauvaise

elles sont plus chère

elles sont à monter sur d'autres composant qui font qu'à la final

cela consomme plus qu'un ESP WiFi

cela produit plus de déchet

cela demande plus de matière et d'énergie (fabrication)

c'est beaucoup plus complexe (pour moi qui connais bien lusage WiFi) voir trop pour viser une certaine autonomie des connaissances, ou des techniques.

J'ai passé plus de 8h à tenter d'établir la connexion sans succès, alors qu'en WiFi je ne me souviens pas avoir galérer autant. (et la ça ne marche pas). D'où

je suis nul de ce coté LoRa , il me faut partager des expériences …

il est urgent d'attendre sur cette techno pour attendre dans doute des modules davantage clé en main et un DIY plus simple.

Il y a des solutions de tranmission WiFi sur le Km (c'est tout ce dont on a besoin) qui marchent , testons les

Il arrive une nouvelle techno de transmission filaire (paire) qui promet TCP sur 1Mo/s sur 1700m

On pourrait utiliser simplement du filaire… voir une fibre (mais le jeu n'en vaut sans doute pas ici la chandelle)

Ce qui me fais pencher pour une modification de ce projet en réseaux multiple.

des passerelles WiFI interconnectées par des cables ou des ponts dans un premier temps

la création de zones fixes de couverture WiFi, un zonage plutot que partout à la fois.

à terme une AP par zone

tester aussi un CPL sur l'arrivée secteur ( ? )

Premier zonage , la serre du potager derrière la maison du gardien. Il y a déjà l'électricité qui ne demande qu'a être (re)faite en dur.

cable entre le château un switch (SUD)et la serre

AP Wifi ( et son switch ) dans la serre

Ailleurs

mesh LoRa pour la communication :

https://meshtastic.org/docs/getting-started

Nouvelle norme WiFi Halow 802-11ah et liaisons au km !

https://www.asiarf.com/shop/halow-lora-iot/wi-fi-halow-sub-ghz-wireless-module-morse-micro-mm6108-mm610x-001/

https://www.cnx-software.com/2022/10/27/wifi-halow-iot-gateway-is-based-on-morse-micro-mm6108-802-11ah-chip/